|  |  |
| --- | --- |
| Parcela de pinheiro bravo Figura 6 (soluções): |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Área da parcela (m2) = | 500 |   |
|   |   | t =  | 37 |   |
|   |   | f exp =  | 20 |   |
|   |   | hdom (m) = | 15.6 |   |
|   |   | N\_vivas (ha) = | 640 |   |
|   |   | G (m2/ha) = | 24.74 |   |
|   |   | dg (cm) = | 22.19 |   |
|   |   | S (m) = | 18.89 |   |
|   |   | Hmed = | 14.2 |   |
|   |   | Vu =  | 184.9 |   |
|   |   | Vu\_st = | 133.3 |   |
|   |   | V\_cat\_1 = | 8.9 |   |
|   |   | V\_cat\_2 = | 110.6 |   |
|   |   | V\_cat\_3 = | 13.0 |   |
|   |   | bicada = | 0.8 |   |
|   |   | ws = | 76.18 |   |
|   |   | wb = | 14.53 |   |
|   |   | wbr = | 12.70 |   |
|   |   | wl = | 6.50 |   |
|   |   | Wa = | 95.4 |   |
|   |   | Wr = | 26.3 |   |
|   |   | Wt = | 121.7 |   |
|   |   | CCF = | 86.2 |   |
|   |   | SDI =  | 507 |   |
|   |   | FW =  | 0.25 |   |
|   |   | N\_desb =  | 76 |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parcela de pinheiro bravo Figura 8 (soluções): |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Area (m2) = | 500 |   |
|   |   | idade (anos) =  | 77 |   |
|   |   | fexp = | 20 |   |
|   |   | FW\_silv = | 0.27 |   |
|   |   | N\_silv =  | 320 |   |
|   |   | hdom (m) = | 20.7 |   |
|   |   | N (ha-1) =  | 340 |   |
|   |   | G (m2 ha-1) = | 21.877 |   |
|   |   | S (m) =  | 13.6 |   |
|   |   | SDI =  | 443 |   |
|   |   | dg =  | 28.62 |   |
|   |   | FW =  | 0.26 |   |
|   |   | N\_desb = | 20 |   |
|   |   | V (m3 ha-1) = | 204.6 |   |
|   |   | Vu-st (m3 ha-1) = | 154.6 |   |
|   |   | Classe A (m3 ha-1) = | 89.1 |   |
|   |   | Classe B (m3 ha-1) = | 60.2 |   |
|   |   | Classe C (m3 ha-1) = | 4.9 |   |
|   |   | Bicada (m3 ha-1) = | 0.4 |   |
|   |   | Ws (Mg ha-1) = | 87.5 |   |
|   |   | Wb (Mg ha-1) = | 14.5 |   |
|   |   | Wbr (Mg ha-1) = | 14.9 |   |
|   |   | Wl (Mg ha-1) = | 5.1 |   |
|   |   | Wa (Mg ha-1) = | 107.5 |   |
|   |   | Wr (Mg ha-1) = | 29.6 |   |
|   |   | Wt (Mg ha-1) = | 137.2 |   |
|   |   | CCF = | 73.16 |   |
|   |   |   |   |   |