|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela de pinheiro bravo Figura 6 (soluções): | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Área da parcela (m2) = | 500 |  |
|  |  | t = | 37 |  |
|  |  | f exp = | 20 |  |
|  |  | hdom (m) = | 15.6 |  |
|  |  | N\_vivas (ha) = | 640 |  |
|  |  | G (m2/ha) = | 24.74 |  |
|  |  | dg (cm) = | 22.19 |  |
|  |  | S (m) = | 18.89 |  |
|  |  | Hmed = | 14.2 |  |
|  |  | Vu = | 184.9 |  |
|  |  | Vu\_st = | 133.3 |  |
|  |  | V\_cat\_1 = | 8.9 |  |
|  |  | V\_cat\_2 = | 110.6 |  |
|  |  | V\_cat\_3 = | 13.0 |  |
|  |  | bicada = | 0.8 |  |
|  |  | ws = | 76.18 |  |
|  |  | wb = | 14.53 |  |
|  |  | wbr = | 12.70 |  |
|  |  | wl = | 6.50 |  |
|  |  | Wa = | 95.4 |  |
|  |  | Wr = | 26.3 |  |
|  |  | Wt = | 121.7 |  |
|  |  | CCF = | 86.2 |  |
|  |  | SDI = | 507 |  |
|  |  | FW = | 0.25 |  |
|  |  | N\_desb = | 76 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela de pinheiro bravo Figura 8 (soluções): | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Area (m2) = | 500 |  |
|  |  | idade (anos) = | 77 |  |
|  |  | fexp = | 20 |  |
|  |  | FW\_silv = | 0.27 |  |
|  |  | N\_silv = | 320 |  |
|  |  | hdom (m) = | 20.7 |  |
|  |  | N (ha-1) = | 340 |  |
|  |  | G (m2 ha-1) = | 21.877 |  |
|  |  | S (m) = | 13.6 |  |
|  |  | SDI = | 443 |  |
|  |  | dg = | 28.62 |  |
|  |  | FW = | 0.26 |  |
|  |  | N\_desb = | 20 |  |
|  |  | V (m3 ha-1) = | 204.6 |  |
|  |  | Vu-st (m3 ha-1) = | 154.6 |  |
|  |  | Classe A (m3 ha-1) = | 89.1 |  |
|  |  | Classe B (m3 ha-1) = | 60.2 |  |
|  |  | Classe C (m3 ha-1) = | 4.9 |  |
|  |  | Bicada (m3 ha-1) = | 0.4 |  |
|  |  | Ws (Mg ha-1) = | 87.5 |  |
|  |  | Wb (Mg ha-1) = | 14.5 |  |
|  |  | Wbr (Mg ha-1) = | 14.9 |  |
|  |  | Wl (Mg ha-1) = | 5.1 |  |
|  |  | Wa (Mg ha-1) = | 107.5 |  |
|  |  | Wr (Mg ha-1) = | 29.6 |  |
|  |  | Wt (Mg ha-1) = | 137.2 |  |
|  |  | CCF = | 73.16 |  |
|  |  |  |  |  |