{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Enunciado Água precipitável","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Enunciado Água precipitável","index":0,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8]]}
[]
["Calcule a água precipitável existente numa coluna de ar saturado, com 10 km de altura e 1 m2 de área transversal, sabendo que a nível do solo a pressão é de 101,3 kPa e a temperatura de 30 oC (considere um gradiente adiabático de a = 6,5 oC km-1) (Fonte: Chow et al., 1988)."]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}