{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Enunciado","Sheet2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Enunciado","index":0,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[21,0,21,8]]}
["Na bacia hidrográfica representada na figura abaixo, as relações precipitação eficaz - escoamento directo são bem modeladas pelo método do hidrograma unitário generalizado, sendo o efeito do armazenamento na bacia representado por um reservatório linear com uma constante temporal de C = 0,6 período. As áreas delimitadas por cada isócrona, expressas como fracção da área da bacia, são: f1 = 0,2, f2 = 0,5 e f3 = 0,3."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Isócronas associadas à bacia hidrográfica (expressas em período de tempo)"]
[]
["a) Apresente o diagrama tempo-área para aquela bacia;"]
["b) obtenha os coeficientes de propagação para o reservatório linear;"]
["c) considerando o hietograma de precipitação eficaz ocorrido homogeneamente sobre a bacia, apresentado no Quadro 1, obtenha o hidrograma de escoamento directo a que dá origem."]
[]
["Quadro 1 Hietograma de precipitação eficaz sobra a bacia (homogéneo no espaço)"]
[]
[null,null,null,"t (período)","r (mm/período)"]
[null,null,null,0,0]
[null,null,null,1,3]
[null,null,null,2,10]
[null,null,null,3,6]
[null,null,null,4,0]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}